|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accessoire | Emplacement | DESCRIPTION | |
| AN-PEQ | Rail supérieur | Permet de marquer des cibles et de savoir la distance de tir, sensible aux I.E.M. | |
| E.O.S. | Optique secondaire | Permet de détecter le métal, 10 m de distance | |
| Thermique | Optique principale | Permet de voir la chaleur des êtres vivants et des machines | |
| Camera | Rail extérieur | Permet de filmer et de caster les images sur le réseau restreint | |
| Anti-flash | Cannon | Le flash n’est pas visible | |
| MASTERKEY | Rail intérieur | Fusil à pompe sous l’arme (à insertion) | 4 mun. Max/80 stock |
| TASER | Baïonnette | Electrocution paralysante (25 charge) | 25 charge max |
| Poigne | Rail intérieur | Meilleur recul et stabilité | |
| Sangle camo | Sangle | Pas de malus de discrétion | |
| Crosse en bois | Crosse | Permet de viser très proprement | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FAL (7,62 NATO)x20 | | Five-seveN (5,7)x20 | |
| /  Base 20 | /  Base 8 | /  Base 20 | /  Base 6 |